**Durchführung von Routineprüfungen an einem zusätzlichen Gerät zur Aufbereitung von z. B. Übertragungsinstrumenten (z. B. Kombinationsgerät DAC Universal,
DAC Universal D) nach Herstellerangaben/Angaben im Validierungsbericht und deren Dokumentation**

Hersteller: Gerätebezeichnung:

(Beispiele: Die Angaben aus der Arbeitsanweisung „Routineprüfungen an den Aufbereitungsgeräten“ sind hier einzufügen!)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Welche Routineprüfung wird durchgeführt?** | **Prüfung erfolgreich?** | **Datum:** | **Unterschrift** |
| [ ]  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als 24 Stunden) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als 24 Stunden) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als 24 Stunden) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als 24 Stunden) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als 24 Stunden) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | Reinigung und Wartung gemäß „Check & Clean-Plan“ (Gebrauchsanweisung) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal: Prozessindikator in einem PCD-Prüfkörper (einmal in der Woche) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |
| [ ]  | DAC Universal D: Leerzyklus mit dem Deckel Blue ohne Instrumente (bei Standzeiten länger als 24 Stunden) | [ ]  | Ja | [ ]  | Nein |  |  |