**Durchführung von Routineprüfungen am Autoklav nach Herstellerangaben/  
Angaben im Validierungsbericht und deren Dokumentation**

Hersteller: Gerätebezeichnung:

(Beispiele: Die Angaben aus der Arbeitsanweisung „Routineprüfungen an den Aufbereitungsgeräten“ sind hier einzufügen!)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Welche Routineprüfung wird durchgeführt?** | | **Prüfung erfolgreich?** | | | | **Datum:** | **Unterschrift** |
|  | Sichtprüfung von Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung von Speisewasserbehälter und Speisewasser |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Vakuumtest) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Dampfdurchdringungs-test mit geeignetem PCD (Helix)) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Registriereinrichtung: (z. B. Drucker)) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung von Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung von Speisewasserbehälter und Speisewasser |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Vakuumtest) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Dampfdurchdringungs-test mit geeignetem PCD (Helix)) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Registriereinrichtung: (z. B. Drucker)) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung von Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung von Speisewasserbehälter und Speisewasser |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Vakuumtest) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Dampfdurchdringungs-test mit geeignetem PCD (Helix)) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Registriereinrichtung: (z. B. Drucker)) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung von Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung von Speisewasserbehälter und Speisewasser |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Vakuumtest) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Dampfdurchdringungs-test mit geeignetem PCD (Helix)) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Registriereinrichtung: (z. B. Drucker)) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung von Kammer und Dichtung |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Sichtprüfung von Speisewasserbehälter und Speisewasser |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Vakuumtest) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Dampfdurchdringungs-test mit geeignetem PCD (Helix)) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  | Funktionsprüfung (Registriereinrichtung: (z. B. Drucker)) |  | Ja |  | Nein |  |  |
|  |  |  | Ja |  | Nein |  |  |